TEHNIČKE SPECIFIKACIJE MINI BAGERA

* Novi stroj, proizvodnja 2023.g. ili novije
* Jamstvo najmanje 3 godine/3000 radnih sati, što prije istekne
* Transportna širina stroja – maksimalno 1.000 mm
* Masa stroja – min. 1.800 kg, maks. 1.900 kg
* Širina gusjenice – maks. 230 mm
* Vrsta motora – diesel
* Neto snaga motora (ISO9249) – maksimalno 11.5 kW
* Zapremnina motora – min. 750 cm3, maks. 800 cm3
* Emisijski standard – minimalno Stage V
* Ukupan protok hidraulične pumpe – maksimalno 41 lit/min
* Širenje i sužavanje gusjenica – min. 980 mm do maks. 1.300 mm
* Dubina kopanja – minimalno 2.100 mm
* GPS sustav praćenja svih parametara rada stroja bez nadoplata za cijelog radnog vijeka stroja
* Nagibna zatvorena kabina s grijanjem za lakši pristup servisima (mogućnost skidanja kabine)
* Dvije brzine za vožnju
* Radna rasvjeta na kraku
* Hidraulične instalacije
* Priručnik za rukovanje i održavanje stroja i dodatne opreme na HRVATSKOM jeziku, servisna i jamstvena knjižica.